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Το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.]
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Το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.]
	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
	Προμήθεια - Τμήμα 1: «D3.1 Light pollution-neutral public sustainable lighting infrastructures – Προμήθεια δημοτικού φωτισμού ελάχιστου οικολογικού αποτυπώματος»
Προϋπολογισμός: 240.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
C.P.V.:  34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων

Πράξη: «Green Actions for Pristine skies» - ΜΙS 6011002 του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Cooperation Programme Interreg (VΙ-A) IPA CBC “Greece-Albania 2021-2027”




                    Διαγωνιζόμενος φορέας:             ………………………………………………………………………………………….


ΠΙΝΑΚΑΣ 1 «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	D3.1 LIGHT POLLUTION-NEUTRAL PUBLIC SUSTAINABLE LIGHTING INFRASTRUCTURES - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

	2.3. 	ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	O κωδικός αναφοράς αντιστοιχεί στην αρίθμηση των παραγράφων του Τεύχους 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της εγκεκριμένης μελέτης προμήθειας « D3.1 Light pollution-neutral public sustainable lighting infrastructures - Προμήθεια εξοπλισμού  θωρακισμένου εξωτερικού φωτισμού περιορισμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος» - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – 51/2025 Εγκεκριμένη μελέτη της Διακήρυξης  και οι προδιαγραφές στις αντίστοιχες περιγραφές

	2.3.1 
	Άρθρο 1.  Φωτιστικό led   αλουμινίου συνολικής ισχύος 40W με ενσωματωμένη διάταξη θωράκισης για τον περιορισμό της φωτορύπανσης και 360ο  πεδίο διάχυσης του φωτισμού

	2.3.1.i.
	Περιγραφή
	· Συνοπτική περιγραφή φωτιστικού
· Κανένα δομικό στοιχείο του φωτιστικού (σκελετός, καλύμματα κλπ) δεν θα προεξέχει (επί ποινή αποκλεισμού αποδοχής του φωτιστικού) περισσότερο από 20 εκ. από τον κατακόρυφο άξονα του ιστού 
· Για τη συμμετρική δέσμη θα διαθέτει 360ο  πεδίο διάχυσης του φωτισμού   χωρίς σκίαση λόγω του ιστού.
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.ii.
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Το φωτιστικό θα είναι  ολοκληρωμένο συμπαγές προϊόν, με ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
· Τα   Led θα τίθενται σε κατάλληλο ύψος από έδαφος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και του εργοστασίου κατασκευής 
· Για λόγους οικονομίας ενέργειας το φωτιστικό διαθέτει αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού για:
· On/Off (Νύχτα/Ημέρα) αυτόματης μείωση φωτός (λειτουργία οικονομίας αργά το βράδυ 
και
· Δυνατότητα προγραμματισμού της εξασθένισης (dimming) (λειτουργία εξασθένισης κατά τη διάρκεια της νύχτας)  από το διαχειριστή του φωτισμού.
· Το φωτιστικό συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια: 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.iii.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.iv.
	Πιστοποιήσεις

	· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ – EU Declaration of Conformity του εργοστασίου κατασκευής 
· Δήλωση συμμόρφωσης ROHS - Declaration of ROHS Conformity (Restriction of Hazardous Substances) του εργοστασίου κατασκευής
· Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 ή ισοδύναμων του εργοστασίου κατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.v.
	Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής φωτιστικού 
	· Περιγραφή υλικών κατασκευής φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.vi
	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	· Εγγύηση εργοστασίου κατασκευής για διάστημα 5 ετών  από την ημερομηνία της αγοράς του διαγωνιζομένου  
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.vii
	Διάγραμμα ISOLUX
	· Διάγραμμα ISOLUX που θα έχει συνταχθεί αποκλειστικά από το εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.1.viii.
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2 
	Άρθρο  2.  Φωτιστικό led επί υφιστάμενου βραχίονα συνολικής ισχύος 45W

	2.3.2.i.
	Περιγραφή
	· Συνοπτική περιγραφή φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.ii.
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Το φωτιστικό θα είναι  ολοκληρωμένο συμπαγές προϊόν, με ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
· [bookmark: _Hlk219449215]Τα   Led θα τίθενται σε κατάλληλο ύψος από έδαφος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και του εργοστασίου κατασκευής 
· Για λόγους οικονομίας ενέργειας το φωτιστικό διαθέτει αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού για:
· On/Off (Νύχτα/Ημέρα) αυτόματης μείωσης φωτός (λειτουργία οικονομίας) του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας
και
· Δυνατότητα προγραμματισμού της εξασθένισης (dimming) (λειτουργία εξασθένισης κατά τη διάρκεια της νύχτας)  από το διαχειριστή του φωτισμού.
· Το φωτιστικό συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια. 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.iii.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.iv.
	Πιστοποιήσεις

	· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ – EU Declaration of Conformity του εργοστασίου κατασκευής 
· Δήλωση συμμόρφωσης ROHS - Declaration of ROHS Conformity (Restriction of Hazardous Substances) του εργοστασίου κατασκευής
· Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 ή ισοδύναμων του εργοστασίου κατασκευής..
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.v.
	Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής φωτιστικού
 
	· Περιγραφή υλικών κατασκευής ιστού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.vi.
	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	· Εγγύηση εργοστασίου κατασκευής για διάστημα 5 ετών  από την ημερομηνία της αγοράς του διαγωνιζομένου  
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.vii.
	Διάγραμμα ISOLUX
	· Διάγραμμα ISOLUX που θα έχει συνταχθεί αποκλειστικά από το εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2.viii
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3 
	Άρθρο  3.  Υβριδικό φωτιστικό led  ασφαλείας για χρήση πλησίον σχολικών εγκαταστάσεων μετά του ιστού ύψους 8,00μ

	2.3.3.i.
	Περιγραφή
	· Συνοπτική περιγραφή φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.ii.
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Το φωτιστικό θα είναι  ολοκληρωμένο συμπαγές προϊόν, με ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα που χρειάζονται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
· Τα   Led θα τίθενται σε ύψος τουλάχιστον 5,00 μ από το έδαφος 
· Για λόγους οικονομίας ενέργειας το φωτιστικό διαθέτει αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού για:
· On/Off (Νύχτα/Ημέρα) αυτόματης μείωσης φωτός (λειτουργία οικονομίας) του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας
και
· Δυνατότητα προγραμματισμού της εξασθένισης (dimming) (λειτουργία εξασθένισης κατά τη διάρκεια της νύχτας)  από το διαχειριστή του φωτισμού
· Λόγω της απομακρυσμένης και διάσπαρτης θέσης εγκατάστασης των φωτιστικών, κάθε φωτιστικό θα διαθέτει πέραν του τοπικού (πλησίον της θέσης εγκατάστασης)   ασύρματου ελέγχου, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης των λειτουργιών φωτιστικού, καθώς και αντίστοιχο απομακρυσμένο (πχ από την έδρα του Δήμου) έλεγχο, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης του φωτιστικού
· Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με αναλυτικά εγχειρίδια
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.iii.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού - μπαταρίας - συστοιχίας μπαταριών
	· Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.iv.
	Πιστοποιήσεις

	· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ – EU Declaration of Conformity του εργοστασίου κατασκευής 
· Δήλωση συμμόρφωσης ROHS - Declaration of ROHS Conformity (Restriction of Hazardous Substances) του εργοστασίου κατασκευής
· Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 ή ισοδύναμων του εργοστασίου κατασκευής..
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.v.
	Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής φωτιστικού
	· Περιγραφή υλικών κατασκευής φωτιστικού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.vi
	Μελέτη διαστασιολόγησης μπαταρίας – συστοιχίας μπαταριών
	· Μελέτη διαστασιολόγησης του εργοστασίου κατασκευής, για την απαιτούμενη μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών (είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα) περί κάλυψης ελάχιστα ζητούμενης αυτονομίας λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.vii
	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	· Εγγύηση εργοστασίου κατασκευής για διάστημα 5 ετών  από την ημερομηνία της αγοράς του διαγωνιζομένου  
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.viii.
	Διάγραμμα ISOLUX
	· Διάγραμμα ISOLUX που θα έχει συνταχθεί αποκλειστικά από το εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3.ix.
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4 
	Άρθρο  4.  Φωτιστικό led αυτόνομης λειτουργίας  μηδενικής ηλεκτρικής κατανάλωσης και 360ο πεδίο  συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας και ιστό ύψους 4,00 μ

	2.3.4.i.
	Περιγραφή
	· Συνοπτική περιγραφή φωτιστικού
· Θα έχει αυτόνομη λειτουργία  από συσσωρευτές, αλλά θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρικό δίκτυο.
· Το φωτοβολταϊκό στοιχείο δεν θα προεξέχει περισσότερο από 10 εκ. (επί ποινή αποκλεισμού αποδοχής του φωτιστικού) από τον κατακόρυφο άξονα του ιστού του φωτιστικού, αποκλείοντας τη συγκέντρωση χιονιού κατά τους χειμερινούς μήνες.
· Θα διαθέτει 360ο πεδίο  συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας, με 360ο πεδίο διάχυσης του φωτισμού   χωρίς σκίαση λόγω του ιστού
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.ii.
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Το φωτιστικό θα είναι  ολοκληρωμένο συμπαγές προϊόν, με ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα που χρειάζονται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
· [bookmark: _Hlk219451395]Τα   Led θα τίθενται σε ύψος  3,50 έως 4,00 m από το έδαφος 
· Θα ικανοποιεί την αυτονομία λειτουργίας για χρονικό διάστημα λειτουργίας >24h
· [bookmark: _Hlk219496282]Για λόγους οικονομίας ενέργειας το φωτιστικό διαθέτει αυτόνομο σύστημα αυτοματισμού για:
· On/Off (Νύχτα/Ημέρα) αυτόματης μείωσης φωτός (λειτουργία οικονομίας) του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας
και
· [bookmark: _Hlk219495756]Δυνατότητα προγραμματισμού της εξασθένισης (dimming) (λειτουργία εξασθένισης κατά τη διάρκεια της νύχτας), και παρακολούθησης της κατάστασης των λειτουργιών του φωτιστικού  από το διαχειριστή του φωτισμού
· Λόγω της απομακρυσμένης και διάσπαρτης θέσης εγκατάστασης των φωτιστικών, κάθε φωτιστικό θα διαθέτει πέραν του τοπικού (πλησίον της θέσης εγκατάστασης)   ασύρματου ελέγχου, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης των λειτουργιών φωτιστικού, καθώς και αντίστοιχο απομακρυσμένο (πχ από την έδρα του Δήμου) έλεγχο, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης του φωτιστικού
· Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με αναλυτικά εγχειρίδια
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.iii.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού – ηλιακού συλλέκτη – μπαταρίας- συστοιχίας μπαταριών
	· Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.iv.
	Πιστοποιήσεις

	· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ – EU Declaration of Conformity του εργοστασίου κατασκευής 
· Δήλωση συμμόρφωσης ROHS - Declaration of ROHS Conformity (Restriction of Hazardous Substances) του εργοστασίου κατασκευής
· Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 ή ισοδύναμων του εργοστασίου κατασκευής..
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.v.
	Υλικά κατασκευής φωτιστικού – ηλιακού συλλέκτη
	· Περιγραφή υλικών κατασκευής 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.vi
	Μελέτη διαστασιολόγησης του αυτόνομου φωτιστικού Led  με φωτοβολταϊκό στοιχείο
	· Μελέτη εργοστασίου κατασκευής για  τη θέση εγκατάστασης ((39°22’Ν; 21°11’Ε     worst case day – December)
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.vii
	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	· Εγγύηση εργοστασίου κατασκευής για διάστημα 5 ετών  από την ημερομηνία της αγοράς του διαγωνιζομένου  
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.viii
	Διάγραμμα ISOLUX
	· Διάγραμμα ISOLUX που θα έχει συνταχθεί αποκλειστικά από το εργοστάσιο κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4.ix.
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5 
	Άρθρο  5.  Φωτιστικό led αυτόνομης λειτουργίας  μηδενικής ηλεκτρικής κατανάλωσης   φωτισμού πινακίδων σήμανσης (1,00x1,20 μ) με φωτοβολταικό στοιχείο   επί ιστού  

	2.3.5.i.
	Περιγραφή
	· Συνοπτική περιγραφή φωτιστικού
· Το φωτοβολταϊκό στοιχείο δεν θα προεξέχει περισσότερο από 10 εκ 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.ii.
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά φωτιστικού 
	· Το φωτιστικό θα είναι  ολοκληρωμένο συμπαγές προϊόν, με ενσωματωμένα όλα τα εξαρτήματα και τα υποσυστήματα που χρειάζονται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του
· Θα φέρει διάταξη αποκλειστικής και μόνο εστίασης του φωτισμού στην πινακίδα ενδεικτικών διαστάσεων 1,00x1,20 μ
· Θα ικανοποιεί την αυτονομία λειτουργίας για χρονικό διάστημα λειτουργίας >36 h
· Για λόγους οικονομίας το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα  αυτοματισμού με δυνατότητα 
· On/Off (Νύχτα/Ημέρα) αυτόματης μείωσης φωτός (λειτουργία οικονομίας) του φωτός κατά τη διάρκεια της νύχτας
και
· Δυνατότητα προγραμματισμού της εξασθένισης (dimming) (λειτουργία εξασθένισης κατά τη διάρκεια της νύχτας), και παρακολούθησης της κατάστασης των λειτουργιών του φωτιστικού  από το διαχειριστή του φωτισμού
· Λόγω της απομακρυσμένης και διάσπαρτης θέσης εγκατάστασης των φωτιστικών, κάθε φωτιστικό θα διαθέτει πέραν του τοπικού (πλησίον της θέσης εγκατάστασης)   ασύρματου ελέγχου, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης των λειτουργιών φωτιστικού, καθώς και αντίστοιχο απομακρυσμένο (πχ από την έδρα του Δήμου) έλεγχο, ρύθμισης dimming και παρακολούθησης της κατάστασης του φωτιστικού. 
· Το μέγεθος του ηλιακού πλαισίου εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και θα  πρέπει παρέχει ενέργεια μέσω μπαταρίας για λειτουργία του
· Το φωτιστικό θα συνοδεύεται με αναλυτικά εγχειρίδια
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.iii.
	Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού – ηλιακού συλλέκτη – μπαταρίας– συστοιχίας μπαταριών
	· Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.iv.
	Πιστοποιήσεις

	· Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ – EU Declaration of Conformity του εργοστασίου κατασκευής 
· Δήλωση συμμόρφωσης ROHS - Declaration of ROHS Conformity (Restriction of Hazardous Substances) του εργοστασίου κατασκευής
· Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 ή ισοδύναμων του εργοστασίου κατασκευής.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.v.
	Υλικά κατασκευής φωτιστικού – ηλιακού συλλέκτη – μπαταρίας
	· Περιγραφή υλικών κατασκευής 
· Συνημμένα Τεχνικά φυλλάδια κ.α
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.vi.
	Μελέτη διαστασιολόγησης του αυτόνομου φωτιστικού  Led  με φωτοβολταϊκό στοιχείο
	· Μελέτη εργοστασίου κατασκευής για  τη θέση εγκατάστασης ((39°22’Ν; 21°11’Ε    worst case day – December)
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.ix.
	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
	· Εγγύηση εργοστασίου κατασκευής για διάστημα 5 ετών  από την ημερομηνία της αγοράς του διαγωνιζομένου  
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5.x.
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.6 
	Άρθρο 6.  Ιστός φωτιστικών  καταλλήλου ύψους 3,50μ έως 8,00μ

	2.3.6.i.
	Περιγραφή
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.6.ii.
	Tεχνικά χαρακτηριστικά ιστού - Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής ιστού
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.6.iΙi.
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.7
	Τοποθέτηση φωτιστικών και θέση σε λειτουργία

	2.3.7.i
	Περιγραφή
	
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.7.ii
	Αξία Προσφοράς
	
	ΝΑΙ
	
	



Πίνακας Συνημμένων (όπως αναφέρονται ανωτέρω)

……………………….   /    /2026
Ο Διαγωνιζόμενος Φορέας
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