Διευκρινίσεις

19-05-2020

Στο Τεύχος 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9 – Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ της Διακήρυξης, διορθώνονται οι ενδεικτικές διαστάσεις (vi) της παραγράφου τα στοιχεία της παρ, 2.4.2. Άρθρο 2: Περιστρεφόμενος μύλος για άτομα με ειδικές ανάγκες ως ακολούθως:

vi. Ενδεικτικές διαστάσεις:

Επιφάνεια πρόσκρουσης: R 3.10 μ

Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: R 1,10 μ

Μέγιστο ύψος οργάνου: 0,80 μ

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 0,80 μ